**Alukönigstahl SRL**

**Informații despre furnizor**

Alukönigstahl SRL

Bd.Unirii nr.64 Bl.K4 , sector 3 Bucuresti

Telefon +40 21 3277780
office@alukoenigstahl.ro
<http://www.alukoenigstahl.ro>

**Schüco ASS 80 FD.HI, Sistem pentru uși pliante din aluminiu cu grad mare de izolare termica**

cu 80 mm adâncimea profilului.

Caracteristici constructive:

Proprietățile de izolare izolare pot fi realizate cu izolatori suplimentari și garnitură mediană în profilele de toc și cercevea Greutatea cercevelei este preluată de cărucioarele de glisare și se descarcă pe tocul interior al construcției.

Etanșarea cercevelelor se face prin montarea unor garnituri tubulare voluminoase, astfel se creează o zonă de 12 mm în care nu există riscul de strivire a degetelor.

Rama reglabilă permite o toleranță la montaj de până la 8 mm.

Marginile exterioare ale profilului și baghetele de vitrare sunt rotunjite (Softline).

Manipularea cercevelei se face cu ajutorul mânerelor de deblocare.

Tocurile sunt debitate la 45°, tocul și cercevele sunt asamblate cu ajutorul pieselor de prindere în colt.

Lățimea vizibilă exterioară a unui element pliant standard este de 112 mm

La partea inferioară se poate monta profilul pentru toc sau un prag încastrat și termoizolat (numai pentru elemente cu copertine).

Pentru aerisire se poate integra într-o cercevea un element mobil oscilo-batant.

Adâncimea profilului:

Toc 80 mm

Cercevea 80 mm

Lățimea profilului:

Toc 73 mm

Cercevea 50 mm