**Alukönigstahl SRL**

**Informații despre furnizor**

Alukönigstahl SRL

Bd.Unirii nr.64 Bl.K4 , sector 3 Bucuresti

Telefon +40 21 3277780
office@alukoenigstahl.ro
<http://www.alukoenigstahl.ro>

**Schüco ASS 70 FD, Sistem pentru uși pliante din aluminiu cu izolare termica**

cu 70 mm adâncimea profilului

Caracteristici constructive:

Greutatea cercevelei este preluată de cărucioarele de glisare  și se descarcă pe tocul interior al construcției.

Etanșarea cercevelelor se face prin montarea unor garnituri tubulare voluminoase, astfel se creează  o zonă de 12 mm în care nu există riscul de strivire a degetelor.

Tocul reglabil permite o toleranță la montaj de până la 8 mm.

Marginile exterioare ale profilului și baghetele de vitrare sunt rotunjite (Softline).

Manipularea cercevelei  se face cu ajutorul mânerelor de deblocare.

La partea inferioară se poate monta profil pentru toc sau un prag încastrat (numai pentru elemente cu copertine).

Pentru aerisire se poate integra într-o cercevea un element mobil oscilo-batant.

Adâncimea profilului:

Toc 80 mm

Cercevea 70 mm

Șpros 65 mm

Lățimea profilului:

Toc 60 mm

Cercevea 54 mm

Șpros 76 mm