**Alukönigstahl SRL**

**Informații despre furnizor**

Alukönigstahl SRL

Bd.Unirii nr.64 Bl.K4 , sector 3 Bucuresti

Telefon +40 21 3277780
office@alukoenigstahl.ro
<http://www.alukoenigstahl.ro>

**Schüco ASS 70.HI, Sistem de uși liftant-glisante cu grad mare de izolare termică**

* adâncimea ramei de 184 mm (1 cale de rulare),
* adâncimea ramei de 160 mm (2 căi de rulare),
* adâncimea ramei de 250 mm (3 căi de rulare).

Protecție antiefracție conform SR EN 1627 RC 2 (WK2).

Caracteristici constructive:

Tocurile cu una / două / trei căi de rulare se echipează cu un profil din inox care se poate schimba. Profilele de toc se îmbina la 45°, la fel ca și profilele cercevelelor.

Profilele cercevelelor și șprosurile pot fi îmbinate rigid sau articulate.

Sunt disponibile profile de cercevea cu contur clasic pentru clasele de greutate 150 kg, precum și 300 kg resp. 400 kg.

În funcție de cerințe, profilele cercevelelor pot fi ranforsate ( rigidizate) pentru a răspunde cerințelor statice.

Pentru atingerea valorilor "HI", trebuie montate garnituri de vitrare cu trenă .

Vitrarea se face cu ajutorul unor baghete de vitrare, cu tehnologie de clipsare care permite tolerante la montaj.

Adâncimea profilului:

Profile pentru toc:

- 184 mm (1 cale de rulare)

- 160 mm ( 2 căi de rulare )

- 250 mm (3 căi de rulare)

Profilele pentru cercevele: 70 mm

Lățimea vizibila profilului:

Toc perimetral 31 mm

Profilul de cercevea cu contur standard & SL- 88 mm pentru varianta de 150 kg / și 98 mm - 300 și 400 kg