**Alukönigstahl SRL**

**Informații despre furnizor**

Alukönigstahl SRL

Bd.Unirii nr.64 Bl.K4 , sector 3 Bucuresti

 Telefon +40 21 3277780
office@alukoenigstahl.ro
<http://www.alukoenigstahl.ro>

**Schüco AWS 70.HI, Sistem de fereastre din aluminiu cu grad mare de izolare termică**

cu 70 mm adâncimea profilului

Caracteristici constructive:

Pe fața interioară, cerceveaua este suprapusă cu 10 mm față de suprafața tocului, pe fața exterioară este în același plan.

Garnitura multicamerală camere voluminoase este dispusă în zona izolației.

Sistemul este accesorizat cu baghete de vitrare dreptunghiulare.

Vitrarea se face cu ajutorul unor baghete de vitrare, cu tehnologie de clipsare care permite tolerante la montaj.

Pentru o protecție termică cât mai mare, trebuie montate garnituri de vitrare cu trenă.

Adâncimea profilului:

Toc, montanți, traverse 70 mm

Cercevea 80 mm

Lățimea profilului:

Toc, jos 104 mm

Toc, lateral și sus 79 mm

Montant vertical 94 mm

Montant orizontal 94 mm

Cercevea (fereastră) 41 mm

Cercevea (ușă de balcon) 61 mm

Profil inversor (fereastră) 67 mm