**1 Alukönigstahl SRL**

**Informații despre furnizor**

Alukönigstahl SRL

Bd.Unirii nr.64 Bl.K4 , sector 3 Bucuresti

Telefon +40 21 3277780  
[office@alukoenigstahl.ro](mailto:office@alukoenigstahl.ro)  
<http://www.alukoenigstahl.ro>

**Schüco AWS 75.SI+, Sistem de fereastră din aluminiu cu grad mare de izolare termică**

cu 75 mm adâncimea profilului

Caracteristici constructive:

Pe fața interioară, cerceveaua este suprapusă cu 10 mm față de suprafața tocului, pe fața exterioară este în același plan.

Barele termoizolante cu trei camere alcătuiesc opritorul pentru garnitura centrală coextrudată din spumă de cauciuc cu două camere.

Sistemul este accesorizat cu baghete de vitrare dreptunghiulare.

Vitrarea se face cu ajutorul unor baghete de vitrare, cu tehnologie de clipsare care permite tolerante la montaj.

Pentru o protecție termică cât mai mare, trebuie montate garnituri de vitrare cu trenă.

Adâncimea profilului:

Toc, montanți , traverse 75 mm

Cercevea 85 mm

Lățimea profilului:

Toc, jos 104 mm

Toc, lateral și sus 79 mm

Adaos toc, 44 mm

Montant vertical 94 mm

Montant orizontal 94 mm

Cercevea (fereastră) 41 mm

Cercevea (ușă de balcon) 51 mm

Montant mobil îngust 67 mm