**Alukönigstahl SRL**

**Informații despre furnizor**

Alukönigstahl SRL

Bd.Unirii nr.64 Bl.K4 , sector 3 Bucuresti

 Telefon +40 21 3277780
office@alukoenigstahl.ro
<http://www.alukoenigstahl.ro>

 **Schüco AWS 90.SI+, Sistem de fereastre din aluminiu adaptat pentru standardul pentru case pasive**

cu 90 mm adâncimea profilului

Caracteristici constructive:

Pe fața interioară, cerceveaua este suprapusă cu 10 mm față de suprafața tocului, pe fața exterioară este în același plan.

Izolatorul tricameral din profilele pentru cercevele împreună cu garnitura mediană din spumă acoperită cu EPTM asigură izolarea termică de excepție. În plus, falțul de sticlă este izolat termic cu profile din spumă specifice sistemului de profile. Acesta înconjoară marginea geamului termoizolant.

Sistemul este accesorizat cu baghete de vitrare dreptunghiulare.

Vitrarea se face cu ajutorul unor baghete de vitrare, cu tehnologie de clipsare care permite tolerante la montaj.

Pentru o protecție termică cât mai mare, trebuie montate garnituri de vitrare cu trenă.

Adâncimea profilului:

Toc, montanți, traverse 90 mm

Cercevea 100 mm

Lățimea profilului:

Toc, jos 109 mm

Toc, lateral și sus 84 mm

Adaos toc, 49 mm

Montant 104 mm

Traversă 104 mm

Cercevea (fereastră) 36 mm

Cercevea (ușă de balcon) 46 mm

Profil inversor 62 mm